**Технічні вимоги для встановлення УЗЕ виробником:**

1. Улаштування технічних засобів для унеможливлення подачі напруги в електричну мережу ОСР у разі відсутності в ній напруги– передбачити використання технічних засобів (апаратів, пристроїв), що відповідають вимогам ПУЕ.

2. Улаштування технічних засобів для недопущення видачі в електричну мережу ОСР електричної енергії, параметри якості якої не відповідають визначеним державними стандартами.

3. Для забезпечення окремого комерційного обліку електричної енергії, перетікання якої здійснено як до, так і з УЗЕ передбачити встановлення засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку електричної енергії (ККОЕЕ), Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких ЗВТ.